**Wintedcorp számítógépes hálózat**

Tervezte: Kőhalmi Péter Lajos, Czipri Gergő, Laczkó Dávid

**Tartalomjegyzék**

1. IP cím táblázat

1. emelet eszközei 192.168.0.0 /24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eszköz neve | Port | IP címe |
| R FL1 | SE0/1/1 | 192.168.3.1 /29 |
| FA0/1 | 192.168.0.1 /26 |
| FA0/0 | 192.168.0.65 /26 |
| ETH0/1/0 | 192.168.0.130 /25 |
| SW-R1-FL1 | VLAN1 | 192.168.0.2 /26 |
| SW-R2-FL1 | VLAN1 | 192.168.0.66 /26 |
| WR – FL1 | Router IP  192.168.0.129 /25  DHCP  192.168.0.131-192.168.0.254 | |
| PC1-R1-FL1 – PC7-R1-FL1 | FA0/0 | 192.168.0.3-192.168.0.62 /26  DHCP |
| PC1-R2-FL1 – PC9-R2-FL1 | FA0/0 | 192.168.0.67-192.168.0.126 /26  DHCP |

2. emelet eszközei 192.168.1.0 /24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eszköz neve | Port | IP címe |
| R FL2 | SE0/0/0 | 192.168.3.2 /29 |
| SE0/0/1 | 192.168.4.1 /29 |
| FA0/1 | 192.168.1.1 /26 |
| FA0/0 | 192.168.1.65 /26 |
| ETH0/1/0 | 192.168.1.130 /25 |
| SW-R1-FL2 | VLAN1 | 192.168.1.2 /26 |
| SW-R2-FL2 | VLAN1 | 192.168.1.66 /26 |
| WR-FL2 | Router IP  192.168.1.129 /25  DHCP  192.168.1.131-192.168.1.254 | |
| PC1-R1-FL2 - PC4-R1-FL2 | FA0/0 | 192.168.1.3-192.168.1.62 /26  DHCP |
| PC1-R2-FL2 – PC3-R-FL2 | FA0/0 | 192.168.1.67-192.168.1.126 /26  DHCP |

3. emelet eszközei 192.168.2.1 /24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eszköz neve | Port | IP címe |
| R FL3 | SE0/0/0 | 192.168.4.2 /29 |
| FA0/1 | 192.168.2.1 /26 |
| FA0/0 | 192.168.2.65 /26 |
| ETH0/1/0 | 192.168.2.130 /25 |
| SW-R1-FL3 | VLAN1 | 192.168.2.2 /26 |
| SW-R2-FL3 | VLAN1 | 192.168.2.66 /26 |
| WR-FL3 | Router IP  192.168.2.129 /25  DHCP  192.168.2.131-192.168.2.254 | |
| PC1-R1-FL3 – PC8-R1-FL3 | FA0/0 | 192.168.2.3-192.168.2.62 /26  DHCP |
| SV\_\*-SR\_FL3 | FA0/0 | 192.168.2.67-192.168.2.126 /26  DHCP |

**Egyéb eszközök**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eszköz neve | Port | IP címe |
| Internet | Router1  Gig0/1 | 192.168.10.1 /30 |

WR – FL1 wifi név: Wintedcorp\_1emelet jelszó: Bimbofloor1

WR – FL2 wifi név: Wintedcorp\_2emelet jelszó: Bimbofloor2

WR – FL3 wifi név: Wintedcorp\_3emelet jelszó: Bimbofloor3

Router, switch jelszavak: w1nt3d

SSH: felhasználónév: admin, jelszó: w1nt3d

PORTSECURITYT MAJD ÍRJAM BELE